
**Крюк для рулона стали**

Назначение: для подъема и перемещения бетонных колец, рулонов стали и т.п. в горизонтальном положении. Предназначены для работы в паре на стропе типа 2СК. Рекомендуемый вес груза: до 5 тонн, (при весе рулона в 10 т. крюки становятся массивными и неудобными в работе). **При заказе захвата без строп, дополнительная комплектация скобой оговаривается отдельно.**




|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Обозначение | Грузоподъемность одного захвата, т. | Размер, мм | | | | | | Вес захвата, кг. |
| А | B | C | D | E | R |
| 1 | ЗРШ-5-120-345 | 5 | 345 | 120 | 225 | 430 | 150 | 300 | 24 |

**Захват для рулона стали**

Назначение: для подъема и перемещения рулонов стали в горизонтальном положении. Захват и удержание грузов, имеющих сквозные отверстия, осуществляется за счет несущего элемента – лапы.


Грузоподъемное устройство имеет две проушины для работы со стропом типа 2СК, что увеличивает рабочую высоту до крюка крана, но снижает металлоемкость захвата и удобство работы. **При заказе захвата без строп, дополнительная комплектация скобами оговаривается отдельно.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Обозначение | Грузоподъемность, т. | Размер, мм | | | | | | | | | | Вес, кг | |
| A | B | C | D | F | H | M | N | P | X | |  | |
| ЗРС2-10/1250 | 10 | 1 250 | 1 454 | 1 185 | 1 080 | 662 | 208 | 62 | 40 | 192 | 1 000 | | 330 | |

**Захват для рулона стали с противовесом**

Назначение: для подъема и перемещения рулонов стали. Захват с противовесом обеспечивает горизонтальное положение рулона, а так же минимальный габарит по высоте. Противовес изготавливается полностью из металла.



|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Обозначение** | **Грузоподъемность, т** | **Размер, мм** | | | | | | | | | | | **Вес, кг** |
|  |  | **A** | **B** | **C** | **D** | **F** | **G** | **K** | **L** | **M** | **N** | **P** |  |
| ЗРС1-2/1600-550 | **2** | **1600** | **1140** | **830** | **270** | **550** | **200** | **450** | **350** | **220** | **20** | **130** | **230** |
| ЗРС1-5/1000-560 | **5** | **1000** | **1160** | **840** | **300** | **560** | **300** | **290** | **230** | **150** | **30** | **142** | **320** |
| ЗРС1-10/1250-660 | **10** | **1250** | **1470** | **1070** | **400** | **660** | **350** | **310** | **230** | **150** | **40** | **192** | **600** |
| ЗРС1-15/1600-660 | **15** | **1600** | **1930** | **1275** | **430** | **660** | **450** | **375** | **290** | **150** | **50** | **250** | **1220** |
| ЗРС1-25/1500-660 | **25** | **1500** | **1920** | **1470** | **450** | **660** | **600** | **490** | **350** | **220** | **50** | **280** | **1950** |
| ЗРС1-36/2170-1275 | **36** | **2170** | **2600** | **2115** | **445** | **1275** | **600** | **505** | **350** | **220** | **60** | **322** | **4850** |